{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"images":38},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[2,2,3,2],[2,4,5,4],[7,4,13,4],[8,2,10,2],[11,2,12,2],[15,4,22,4],[17,2,19,2],[23,4,31,4],[30,2,31,2],[33,4,38,4]]}
["宝带办公楼办公桌椅样式尺寸清单"]
["型号","规格","材质说明","图片","采购部门","数量","单价","总价"]
["会议桌","6000*2000*760","面材：采用0.6MM胡桃木皮，木材含水率低于9%，胡桃木皮封边，平整度高，纹理清晰自然，色泽一致，表面平整光滑，耐磨性好，经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致。\n基材:采用AAA级高密度环保纤维板，密度达到700KG/M3以上，甲醛含量≤1.5MG/L，强度高，钢性好，不易变形，比重合理，经防虫防腐化学处理，表面握钉及静曲强度均达到国际标准。\n胶水:采用进口高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。\n油漆:采用进口高级绿色环保油漆，底漆为不饱和聚脂漆(PE)，面漆为双成份聚胺脂漆(PU)，漆膜硬度达2H-3H之间，附着性强，涂膜强韧，硬度高，光泽度高，耐水，耐磨，耐撞，耐热性好，可长期保持表面效果，五底三面油漆工艺。\n五金:采用进口无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。",null,"办公室","1张"]
["茶水柜","800*400*800",{"$nulls":3},"1张"]
["会议椅","常规","面料：采用进口环保西皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。选用多层强力拉筋包背，用进口的调整衣车及粗线车制皮套，直接包面。\n海棉：“冠亚”或“东亚”高密度海棉，理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。\n椅板：曲木板材经模具八层高频垫压成型，板材厚度12-16 mm，板材承受压力达300kg，经防潮、防腐、防蛀等环保处理,含水率9%。\n油漆：德国“易涂宝”油漆，经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。",null,null,"24张"]
["休息室沙发",null,"材质：①面料：采用西皮；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm。\n②泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹台资优质泡绵，软硬适中，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适。\n③基材：选用优质桦木及夹板，经烘干、防虫等处理,含水率≤11%，内置蛇形弹簧及弹力绷带。",null,null,"1套"]
["茶几","1200*600*450/600＊600*450","同会议台",null,null,"1套"]
["铁皮文件柜","1800*400*900","优质冷轧钢板，厚度0.6mm，内部酸洗磷化，表面静电喷塑",null,"物资供应处","20组"]
["1。6米实木办公桌","1600＊800*760","面材：采用0.6MM胡桃木皮，木材含水率低于9%，胡桃木皮封边，平整度高，纹理清晰自然，色泽一致，表面平整光滑，耐磨性好，经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致。\n基材:采用AAA级高密度环保纤维板，密度达到700KG/M3以上，甲醛含量≤1.5MG/L，强度高，钢性好，不易变形，比重合理，经防虫防腐化学处理，表面握钉及静曲强度均达到国际标准。\n胶水:采用进口高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。\n油漆:采用进口高级绿色环保油漆，底漆为不饱和聚脂漆(PE)，面漆为双成份聚胺脂漆(PU)，漆膜硬度达2H-3H之间，附着性强，涂膜强韧，硬度高，光泽度高，耐水，耐磨，耐撞，耐热性好，可长期保持表面效果，五底三面油漆工艺。\n五金:采用进口无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。",null,null,"3张"]
["茶水柜","800*400*800",{"$nulls":3},"6组"]
["会议桌","3600*1500*760",{"$nulls":3},"1张"]
["办公椅","常规","面料：采用意大利进口头层牛皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。选用多层强力拉筋包背，用进口的调整衣车及粗线车制皮套，直接包面。\n海棉：“冠亚”或“东亚”高密度海棉，理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。\n椅板：曲木板材经模具八层高频垫压成型，板材厚度12-16 mm，板材承受压力达300kg，经防潮、防腐、防蛀等环保处理,含水率9%。\n油漆：德国“易涂宝”油漆，经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。",null,null,"3张"]
["会议椅","常规",{"$nulls":3},"16张"]
["三人沙发","定制","投标前根据现场尺寸确定参数定制材质：①面料：采用牛皮；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm。\n②泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹台资优质泡绵，软硬适中，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适。\n③基材：选用优质桦木及夹板，经烘干、防虫等处理,含水率≤11%，内置蛇形弹簧及弹力绷带。",null,null,"1张"]
["接待桌","接待桌","2400*1200*760",null,"营业厅","1张"]
["办公桌","1600*1600*1100","屏风厚度40MM，优质铝合金磨具成型，面材采用5MM环保E1级高密度板，主要承重部分壁厚为2.5mm；面料进口防火板及玻璃搭配，\n台面板：进口防火板、环保板；配   件：每桌配件电脑键盘架,移动柜；\n",null,"营业所","24张"]
["长条柜","800＊800*400","1、框架用材：进口优质铝材，铝含量大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，采用静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。\n2、基材：采用国际E1级高密度优质纤维板，木材经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，                      3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；\n4、封边用材：PVC胶边，进口热熔胶；\n5、五金配件：德国进口锁具，优质路轨，进口连接件；",null,null,"7个"]
["中二斗对开玻","1800*400&900","优质冷轧钢板，厚度0.6mm，内部酸洗磷化，表面静电喷塑",null,null,"6组"]
["一体凭证柜","1800*400&900",{"$nulls":3},"9组"]
["组合柜","1180*400*1800",{"$nulls":3},"3组"]
["办公椅",null,"1、面料:选用进口网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；2.辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；\n3、脚架、脚轮:采用优质电镀脚架，表面电镀,管壁厚度不少于2.0mm",null,null,"24张"]
["长条椅","4连体","扶手、脚、支架：铝合金材料，大型精铸模具，经过压铸成型后，进行直接抛光，静电喷粉喷涂处理。\n 钢架标准：钢管Q235，直径16mm，厚度2.0)模塑成型。\n 横梁：高强度具有超强的承重能力和稳定性的六角型优质冷轧钢管，。\n 椅面采用优质冷轧钢板，厚度1.5mm，表面进口西皮，防污，耐磨",null,null,"7组"]
["3人沙发",null,"材质：①面料：采用西皮；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm。\n②泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹台资优质泡绵，软硬适中，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适。\n③基材：选用优质桦木及夹板，经烘干、防虫等处理,含水率≤11%，内置蛇形弹簧及弹力绷带。",null,null,"2张"]
["隔断式办公桌","1600*1600*1100","屏风厚度40MM，优质铝合金磨具成型，面材采用5MM环保E1级高密度板，主要承重部分壁厚为2.5mm；面料进口防火板及玻璃搭配，\n台面板：进口防火板、环保板；配   件：每桌配件电脑键盘架,移动柜；\n",null,"用户服务部","20组"]
["茶水柜","800＊800*400","1、框架用材：进口优质铝材，铝含量大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，采用静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。\n2、基材：采用国际E1级高密度优质纤维板，木材经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，                      3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；\n4、封边用材：PVC胶边，进口热熔胶；\n5、五金配件：德国进口锁具，优质路轨，进口连接件；",null,null,"3组"]
["实木茶水柜",null,"800＊800*400",null,null,"4组"]
["沙发",null,"材质：①面料：采用西皮；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，厚度＞1.2mm。\n②泡绵：坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹台资优质泡绵，软硬适中，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适。\n③基材：选用优质桦木及夹板，经烘干、防虫等处理,含水率≤11%，内置蛇形弹簧及弹力绷带。",null,null,"5张"]
["茶几","1200*600＊450","优质不锈钢框架，3C钢化玻璃，黑色烤漆",null,null,"3张"]
["档案装订操作台",null,"2400*1200*760","定制",null,"2组"]
["1.6米办公桌","1600＊700*760","1、框架用材：进口优质铝材，铝含量大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，采用静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。\n2、基材：采用国际E1级高密度优质纤维板，木材经过防虫、防潮、防腐、二次烘干蒸发处理，                      3、粘合剂：德国牛头牌乳胶；\n4、封边用材：PVC胶边，进口热熔胶；\n5、五金配件：德国进口锁具，优质路轨，进口连接件；6，每桌配移动柜，主机拖",null,null,"2张"]
["会议椅",null,"1、面料:选用进口网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；2.辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；\n3、脚架、脚轮:采用优质电镀脚架，表面电镀,管壁厚度不少于2.0mm",null,null,"8张"]
["办公椅",{"$nulls":4},"20张"]
["会议桌及座椅（小接待室用）","定制","投标前根据现场尺寸确定参数定制面材：采用0.6MM胡桃木皮，木材含水率低于9%，胡桃木皮封边，平整度高，纹理清晰自然，色泽一致，表面平整光滑，耐磨性好，经过防虫防腐处理，确保长时间使用纹理色泽一致。\n基材:采用AAA级高密度环保纤维板，密度达到700KG/M3以上，甲醛含量≤1.5MG/L，强度高，钢性好，不易变形，比重合理，经防虫防腐化学处理，表面握钉及静曲强度均达到国际标准。\n胶水:采用进口高级无醛胶，粘性强，久不分层，具有防水性，防潮耐油性，耐碰撞性等特点,环保达到国际标准。\n油漆:采用进口高级绿色环保油漆，底漆为不饱和聚脂漆(PE)，面漆为双成份聚胺脂漆(PU)，漆膜硬度达2H-3H之间，附着性强，涂膜强韧，硬度高，光泽度高，耐水，耐磨，耐撞，耐热性好，可长期保持表面效果，五底三面油漆工艺。\n五金:采用进口无声三节导轨，抽拉顺滑流畅，承重≥30KG，可反复抽拉50万次。锁扣系统及五金连接件采用进口锁具及连接件，互开率≤1/2000，经10000次开启仍能正常使用。\n",null,null,"1组"]
["业务坐席办公桌","1200*600＊1100","屏风厚度40MM，优质铝合金磨具成型，面材采用5MM环保E1级高密度板，主要承重部分壁厚为2.5mm；面料进口防火板及玻璃搭配，\n台面板：进口防火板、环保板；配   件：每桌配件电脑键盘架,移动柜；\n",null,"安保运营处","8张"]
["四人组合桌","2400*1200*1100","屏风厚度40MM，优质铝合金磨具成型，面材采用5MM环保E1级高密度板，主要承重部分壁厚为2.5mm；面料进口防火板及玻璃搭配，\n台面板：进口防火板、环保板；配   件：每桌配件电脑键盘架,移动柜；\n",null,null,"1组"]
["办公桌","1600＊700*760","同物供处",null,null,"3套"]
["办公椅",null,"1、面料:选用进口网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；2.辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；\n3、脚架、脚轮:采用优质电镀脚架，表面电镀,管壁厚度不少于2.0mm",null,null,"1张"]
["餐桌椅","桌子","1200*600*760（配6张椅子）",null,null,"1套"]
["文件柜",null,"优质冷轧钢板，厚度0.6mm，内部酸洗磷化，表面静电喷塑",null,null,"26组"]
["金额合计","金额 合计"]